Anleitung ABUS Alarmanlage von der Ferne einschalten
1. Per VPN einwählen
2. Auf die https://192.168.100.103:4433 per Browser einwählen Zertifikat bestätigen – erweitern – weiter zur unsicheren Seite – ist trotzdem sicher nur kein Zertifikat hinterlegt
3. Mit user 1501 und Pass 1!KomM2024
4. Dann oben rechts Schloss schliessen oder öffnen
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